|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **为做好城市生活饮用水安全状况信息公开工作，保障人民群众知情权、参与权和监督权，朔州市疾病预防控制中心按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006），于2019年3月对朔州市府南小区、朔城区南苑街供水点、民福小区等十个监测点的水龙头水的水质进行了监测，现将监测信息公示如下：**  朔州市用户水龙头水水质安全状况信息公开表（ 2019年第1季度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **监测点** | **采样时间** | **采样单位** | **监测单位** | **监测指标** | **标准值** | **监测结果** | **水质状况** | **备注** |
| **朔州市四季雅园小区** | 2019年3月25日 | 朔州市疾病预防控制中心 | 朔州市疾病预防控制中心 | 菌落总数， | 100 | <1CFU/mL | 达标 |  |
| CFU/mL |
| 总大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
| 耐热大肠菌群，MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
| 大肠埃希氏菌，MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
| 色度（铂钴色度单位） | 15 | <5度 | 达标 |  |
| 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | 1,水源与净水技术条件限制时为3 | <0.5NTU | 达标 |  |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 |  |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
| 耗氧量（CODMn法，以O₂计) | 3,S水源限制，原水耗氧量》6mg/L时为5 | 0.32 | 达标 |  |
| 氨氮（以N计） | 0.5 | ﹤0.01 | 达标 |  |
| 砷 mg/L | 0.01 | ﹤0.001 | 达标 |  |
| 鎘 mg/L | 0.005 | ﹤0.001 | 达标 |  |
| 鉻（六价） mg/L | 0.05 | ﹤0.004 | 达标 |  |
| 铅 mg/L | 0.01 | ﹤0.005 | 达标 |  |
| 汞 mg/L | 0.001 | ﹤0.0004 | 达标 |  |
| 硝酸盐（以N计）mg/L | 10，地下水源限制时为20 | 4.25 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 朔州市用户水龙头水水质安全状况信息公开表（ 2019年第1季度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **监测点** | **采样时间** | **采样单位** | **监测单位** | **监测指标** | **标准值** | **监测结果** | **水质状况** | **备注** |
| **朔州市朔城区智能金地小区** | 2019年3月25日 | 朔州市疾病预防控制中心 | 朔州市疾病预防控制中心 | 菌落总数， | 100 | <1CFU/mL | 达标 |  |
| CFU/mL |
| 总大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
| 耐热大肠菌群，MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
| 大肠埃希氏菌，MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
| 色度（铂钴色度单位） | 15 | <5度 | 达标 |  |
| 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | 1,水源与净水技术条件限制时为3 | <0.5NTU | 达标 |  |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 |  |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
| 耗氧量（CODMn法，以O₂计) | 3,S水源限制，原水耗氧量》6mg/L时为5 | 0.16 | 达标 |  |
| 氨氮（以N计） mg/L | 0.5 | ﹤0.01 | 达标 |  |
| 砷 mg/L | 0.01 | ﹤0.001 | 达标 |  |
| 鎘 mg/L | 0.005 | ﹤0.001 | 达标 |  |
| 鉻（六价） mg/L | 0.05 | ﹤0.004 | 达标 |  |
| 铅 mg/L | 0.01 | ﹤0.005 | 达标 |  |
| 汞 mg/L | 0.001 | ﹤0.0004 | 达标 |  |
| 硝酸盐（以N计）mg/L | 10，地下水源限制时为20 | 4.15 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 朔州市用户水龙头水水质安全状况信息公开表（ 2019年第1季度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **监测点** | **采样时间** | **采样单位** | **监测单位** | **监测指标** | **标准值** | **监测结果** | **水质状况** | **备注** |
| **朔州市世纪星城小区** | 2019年3月25日 | 朔州市疾病预防控制中心 | 朔州市疾病预防控制中心 | 菌落总数， | 100 | <1CFU/mL | 达标 |  |
| CFU/mL |
| 总大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
| 耐热大肠菌群，MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
| 大肠埃希氏菌，MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
| 色度（铂钴色度单位） | 15 | <5度 | 达标 |  |
| 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | 1,水源与净水技术条件限制时为3 | <0.5NTU | 达标 |  |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 |  |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
| 耗氧量（CODMn法，以O₂计) | 3,S水源限制，原水耗氧量》6mg/L时为5 | 0.32 | 达标 |  |
| 氨氮（以N计） mg/L | 0.5 | ﹤0.01 | 达标 |  |
| 砷 mg/L | 0.01 | ﹤0.001 | 达标 |  |
| 鎘 mg/L | 0.005 | ﹤0.001 | 达标 |  |
| 鉻（六价） mg/L | 0.05 | ﹤0.004 | 达标 |  |
| 铅 mg/L | 0.01 | ﹤0.005 | 达标 |  |
| 汞 mg/L | 0.001 | ﹤0.0004 | 达标 |  |
| 硝酸盐（以N计）mg/L | 10，地下水源限制时为20 | 4.15 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 朔州市用户水龙头水水质安全状况信息公开表（ 2019年第1季度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **监测点** | **采样时间** | **采样单位** | **监测单位** | **监测指标** | **标准值** | **监测结果** | **水质状况** | **备注** |
| **朔州市民福小区** | 2019年3月25日 | 朔州市疾病预防控制中心 | 朔州市疾病预防控制中心 | 菌落总数， | 100 | <1CFU/mL | 达标 |  |
| CFU/mL |
| 总大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
| 耐热大肠菌群，MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
| 大肠埃希氏菌，MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
| 色度（铂钴色度单位） | 15 | <5度 | 达标 |  |
| 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | 1,水源与净水技术条件限制时为3 | <0.5NTU | 达标 |  |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 |  |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
| 耗氧量（CODMn法，以O₂计) | 3,S水源限制，原水耗氧量》6mg/L时为5 | 0.72 | 达标 |  |
| 氨氮（以N计） mg/L | 0.5 | ﹤0.01 | 达标 |  |
| 砷 mg/L | 0.01 | ﹤0.001 | 达标 |  |
| 鎘 mg/L | 0.005 | ﹤0.001 | 达标 |  |
| 鉻（六价） mg/L | 0.05 | ﹤0.004 | 达标 |  |
| 铅 mg/L | 0.01 | ﹤0.005 | 达标 |  |
| 汞 mg/L | 0.001 | ﹤0.0004 | 达标 |  |
| 硝酸盐（以N计）mg/L | 10，地下水源限制时为20 | 4.21 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 朔州市用户水龙头水水质安全状况信息公开表（ 2019年第1季度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **监测点** | **采样时间** | **采样单位** | **监测单位** | **监测指标** | **标准值** | **监测结果** | **水质状况** | **备注** |
| **朔州市府南小区** | 2019年3月25日 | 朔州市疾病预防控制中心 | 朔州市疾病预防控制中心 | 菌落总数， | 100 | <1CFU/mL | 达标 |  |
| CFU/mL |
| 总大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
| 耐热大肠菌群，MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
| 大肠埃希氏菌，MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
| 色度（铂钴色度单位） | 15 | <5度 | 达标 |  |
| 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | 1,水源与净水技术条件限制时为3 | <0.5NTU | 达标 |  |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 |  |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
| 耗氧量（CODMn法，以O₂计) | 3,S水源限制，原水耗氧量》6mg/L时为5 | 0.16 | 达标 |  |
| 氨氮（以N计） mg/L | 0.5 | ﹤0.01 | 达标 |  |
| 砷 mg/L | 0.01 | ﹤0.001 | 达标 |  |
| 鎘 mg/L | 0.005 | ﹤0.001 | 达标 |  |
| 鉻（六价） mg/L | 0.05 | ﹤0.004 | 达标 |  |
| 铅 mg/L | 0.01 | ﹤0.005 | 达标 |  |
| 汞 mg/L | 0.001 | ﹤0.0004 | 达标 |  |
| 硝酸盐（以N计）mg/L | 10，地下水源限制时为20 | 3.03 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 朔州市用户水龙头水水质安全状况信息公开表（ 2019年第1季度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **监测点** | **采样时间** | **采样单位** | **监测单位** | **监测指标** | **标准值** | **监测结果** | **水质状况** | **备注** |
| **朔州市汽车北站** | 2019年3月25日 | 朔州市疾病预防控制中心 | 朔州市疾病预防控制中心 | 菌落总数， | 100 | <1CFU/mL | 达标 |  |
| CFU/mL |
| 总大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
| 耐热大肠菌群，MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
| 大肠埃希氏菌，MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
| 色度（铂钴色度单位） | 15 | <5度 | 达标 |  |
| 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | 1,水源与净水技术条件限制时为3 | <0.5NTU | 达标 |  |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 |  |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
| 耗氧量（CODMn法，以O₂计) | 3,S水源限制，原水耗氧量》6mg/L时为5 | 0.32 | 达标 |  |
| 氨氮（以N计） mg/L | 0.5 | ﹤0.01 | 达标 |  |
| 砷 mg/L | 0.01 | ﹤0.001 | 达标 |  |
| 鎘 mg/L | 0.005 | ﹤0.001 | 达标 |  |
| 鉻（六价） mg/L | 0.05 | ﹤0.004 | 达标 |  |
| 铅 mg/L | 0.01 | ﹤0.005 | 达标 |  |
| 汞 mg/L | 0.001 | ﹤0.0004 | 达标 |  |
| 硝酸盐（以N计）mg/L | 10，地下水源限制时为20 | 4.12 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 朔州市用户水龙头水水质安全状况信息公开表（ 2019年第1季度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **监测点** | **采样时间** | **采样单位** | **监测单位** | **监测指标** | **标准值** | **监测结果** | **水质状况** | **备注** |
| **朔州市市政府小区** | 2019年3月25日 | 朔州市疾病预防控制中心 | 朔州市疾病预防控制中心 | 菌落总数， | 100 | <1CFU/mL | 达标 |  |
| CFU/mL |
| 总大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
| 耐热大肠菌群，MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
| 大肠埃希氏菌，MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
| 色度（铂钴色度单位） | 15 | <5度 | 达标 |  |
| 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | 1,水源与净水技术条件限制时为3 | <0.5NTU | 达标 |  |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 |  |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
| 耗氧量（CODMn法，以O₂计) | 3,S水源限制，原水耗氧量》6mg/L时为5 | 0.4 | 达标 |  |
| 氨氮（以N计） mg/L | 0.5 | ﹤0.01 | 达标 |  |
| 砷 mg/L | 0.01 | ﹤0.001 | 达标 |  |
| 鎘 mg/L | 0.005 | ﹤0.001 | 达标 |  |
| 鉻（六价） mg/L | 0.05 | ﹤0.004 | 达标 |  |
| 铅 mg/L | 0.01 | ﹤0.005 | 达标 |  |
| 汞 mg/L | 0.001 | ﹤0.0004 | 达标 |  |
| 硝酸盐（以N计）mg/L | 10，地下水源限制时为20 | 4.11 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 朔州市用户水龙头水水质安全状况信息公开表（ 2019年第1季度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **监测点** | **采样时间** | **采样单位** | **监测单位** | **监测指标** | **标准值** | **监测结果** | **水质状况** | **备注** |
| **朔州市朔城区六小** | 2019年3月25日 | 朔州市疾病预防控制中心 | 朔州市疾病预防控制中心 | 菌落总数， | 100 | <1CFU/mL | 达标 |  |
| CFU/mL |
| 总大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
| 耐热大肠菌群，MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
| 大肠埃希氏菌，MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
| 色度（铂钴色度单位） | 15 | <5度 | 达标 |  |
| 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | 1,水源与净水技术条件限制时为3 | <0.5NTU | 达标 |  |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 |  |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
| 耗氧量（CODMn法，以O₂计) | 3,S水源限制，原水耗氧量》6mg/L时为5 | 0.32 | 达标 |  |
| 氨氮（以N计） mg/L | 0.5 | ﹤0.01 | 达标 |  |
| 砷 mg/L | 0.01 | ﹤0.001 | 达标 |  |
| 鎘 mg/L | 0.005 | ﹤0.001 | 达标 |  |
| 鉻（六价） mg/L | 0.05 | ﹤0.004 | 达标 |  |
| 铅 mg/L | 0.01 | ﹤0.005 | 达标 |  |
| 汞 mg/L | 0.001 | ﹤0.0004 | 达标 |  |
| 硝酸盐（以N计）mg/L | 10，地下水源限制时为20 | 3.91 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 朔州市用户水龙头水水质安全状况信息公开表（ 2019年第1季度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **监测点** | **采样时间** | **采样单位** | **监测单位** | **监测指标** | **标准值** | **监测结果** | **水质状况** | **备注** |
| **朔州市朔市二中小区** | 2019年3月25日 | 朔州市疾病预防控制中心 | 朔州市疾病预防控制中心 | 菌落总数， | 100 | <1CFU/mL | 达标 |  |
| CFU/mL |
| 总大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
| 耐热大肠菌群，MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
| 大肠埃希氏菌，MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
| 色度（铂钴色度单位） | 15 | <5度 | 达标 |  |
| 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | 1,水源与净水技术条件限制时为3 | <0.5NTU | 达标 |  |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 |  |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
| 耗氧量（CODMn法，以O₂计) | 3,S水源限制，原水耗氧量》6mg/L时为5 | 0.32 | 达标 |  |
| 氨氮（以N计） mg/L | 0.5 | ﹤0.01 | 达标 |  |
| 砷 mg/L | 0.01 | ﹤0.001 | 达标 |  |
| 鎘 mg/L | 0.005 | ﹤0.001 | 达标 |  |
| 鉻（六价） mg/L | 0.05 | ﹤0.004 | 达标 |  |
| 铅 mg/L | 0.01 | ﹤0.005 | 达标 |  |
| 汞 mg/L | 0.001 | ﹤0.0004 | 达标 |  |
| 硝酸盐（以N计）mg/L | 10，地下水源限制时为20 | 4.27 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 朔州市用户水龙头水水质安全状况信息公开表（ 2019年第1季度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **监测点** | **采样时间** | **采样单位** | **监测单位** | **监测指标** | **标准值** | **监测结果** | **水质状况** | **备注** |
| **朔州市朔城区南垣街供水点** | 2019年3月25日 | 朔州市疾病预防控制中心 | 朔州市疾病预防控制中心 | 菌落总数， | 100 | <1CFU/mL | 达标 |  |
| CFU/mL |
| 总大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
| 耐热大肠菌群，MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
| 大肠埃希氏菌，MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
| 色度（铂钴色度单位） | 15 | <5度 | 达标 |  |
| 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | 1,水源与净水技术条件限制时为3 | <0.5NTU | 达标 |  |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 |  |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
| 耗氧量（CODMn法，以O₂计) | 3,S水源限制，原水耗氧量》6mg/L时为5 | 0.4 | 达标 |  |
| 氨氮（以N计） mg/L | 0.5 | ﹤0.01 | 达标 |  |
| 砷 mg/L | 0.01 | ﹤0.001 | 达标 |  |
| 鎘 mg/L | 0.005 | ﹤0.001 | 达标 |  |
| 鉻（六价） mg/L | 0.05 | ﹤0.004 | 达标 |  |
| 铅 mg/L | 0.01 | ﹤0.005 | 达标 |  |
| 汞 mg/L | 0.001 | ﹤0.0004 | 达标 |  |
| 硝酸盐（以N计）mg/L | 10，地下水源限制时为20 | 3.83 | 达标 |  |